**כתב כמויות למערכת מעקה / גידור משרביה**

מערכת חיפוי מבנה מקטגוריה X של חברת BRUAG גרמניה או ש"וע, עובי המערכת יהייה 6 / 8 מ"מ ובגוון ral לבחירת האדריכל, המערכת תותקן בהתאם להוראות היצרן ותסופק כמערכת מושלמת על ידי היבואן (יוניקיט הנדסה בע"מ) עם המחברים והתשתית של היצרן / היבואן ותכלול אחריות והוראות אחזקה, המתלים והמקבעים המחוברים לקירות המבנה יסופקו ע"י הקבלן המבצע ויאושרו על ידי קונסטרוקטור.לאחר בדיקת איזוטום לשליפת עוגנים.