**הנמכת תקרה אקוסטית t-10**

מערכת הנמכת תקרה מרובעת תוצרת SEPA המורכבת מלוחות מסוג U בעלי בסיס 10-100 מ"מ וגובה 40-100 מ"מ לבחירת האדריכל בתלייה ועיגון סמוי, גוון החומר לבחירת האדריכל בתנור, המערכת תתוקן בהתקנה נסתרת בהתאם להוראות היצרן ותסופק כמערכת מושלמת, על ידי היבואן (יוניקיט הנדסה בע"מ) עם המחברים הדרושים של היצרן / היבואן ותכלול אחריות, אישור מהנדס והוראות אחזקה.