|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **metawall**  |  | | --- | | **קטגוריה** | | חיפויים | | דקורצייה, חיפוי, מחיצות, תקרות | | **טווח מחירים משוער למ"ר** למוצר / חו"ג – 360-500 ש"ח  אומדן להתקנה – 250 ש"ח  המחירים משוערים ויכולים להשתנות מפרוייקט לפרוייקט, יש להתייעץ עם יוניקיט למחיר מדוייק בהתאם לאופי הפרוייקט | |  | |  | | --- | | חיפוי אלומיניום גמיש אלופלקס | | מפרט טכני  * חיפוי אלופלקס תוצרת metawall גרמניה * ניתן לקימור ועיגול בקלות * יישום בהדרגה גלוייה, סמוייה או בהדבקה * ניתן בכל גוון ral רצוי (תלוי כמות) וגם להדפסה * בעל יכולות אקוסטיות לחיפוי פנים וחוץ | | מידות ופרטי התקנה  * עובי חומר – 6 מ"מ / 8 מ"מ / 10 מ"מ * אורך עד 3050 ממ רוחב עד 1300 ממ * אורך עד 4000 ממ רוחב עד 1500 ממ * כל גוון ral רצוי, מטאלי או גימור טבעי | |