|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **metawall**

|  |
| --- |
| **קטגוריה** |
| חיפויים |
| דקורצייה, חיפוי, מחיצות, תקרות  |
| **טווח מחירים משוער למ"ר**למוצר / חו"ג – 360-500 ש"חאומדן להתקנה – 250 ש"חהמחירים משוערים ויכולים להשתנות מפרוייקט לפרוייקט, יש להתייעץ עם יוניקיט למחיר מדוייק בהתאם לאופי הפרוייקט |

 |    |

|  |
| --- |
| חיפוי אלומיניום גמיש אלופלקס |
| מפרט טכני* חיפוי אלופלקס תוצרת metawall גרמניה
* ניתן לקימור ועיגול בקלות
* יישום בהדרגה גלוייה, סמוייה או בהדבקה
* ניתן בכל גוון ral רצוי (תלוי כמות) וגם להדפסה
* בעל יכולות אקוסטיות לחיפוי פנים וחוץ
 |
| מידות ופרטי התקנה* עובי חומר – 6 מ"מ / 8 מ"מ / 10 מ"מ
* אורך עד 3050 ממ רוחב עד 1300 ממ
* אורך עד 4000 ממ רוחב עד 1500 ממ
* כל גוון ral רצוי, מטאלי או גימור טבעי
 |

 |